# Dich'blog

# 乱七八糟:Ventoy战斗盘部署

2025-02-14
:: tags: #乱七八糟

前言 ​Ventoy 是一款开源免费的多系统启动盘制作工具，这里说明其主要功能的制作流程。

### 介绍

​Ventoy 是一款开源免费的多系统启动盘制作工具，旨在简化操作系统的安装过程。​与传统的启动盘制作方法不同，Ventoy 允许用户将多个操作系统的镜像文件`如 ISO、WIM、IMG、VHD(x)、EFI 等`直接复制到 U 盘，无需反复格式化或使用专门的工具写入镜像。

## 目标

> PE启动盘 / ISO系统安装盘 / Win-to-go / Linux-to-go / 文件存储 五功能合一

## 制作流程

- 首先`在官网下载` Ventoy
- 随后在`language`中改为中文显示，可以看到左上角有`配置选项`
- 将分区类型设置为`GPT`，开启安全启动支持；
- 将`分区格式`设置为NTFS；
- 随后在`分区设置`中进行分区，选择在`磁盘后保留一段空间`，这里的空间将不被分区，即为空闲空间，可以当作普通的文件存储盘；
- Ventoy分区则会使用`U盘总容量-保留空间-ventoy保留分区`的空间新建一个盘，这里可以放`ISO、WIM、IMG、VHD(x)、EFI`等等
- 随后`选择磁盘`并开始安装；
- 制作完成后即可使用 `BIOS Legacy`模式 或 `UEFI` 模式启动。

## 文件存储盘

使用`DiskGenius`或其他磁盘工具，可以看到刚刚制作的磁盘有两个分区：ventoy保留分区(有文件)和Ventoy分区(无文件)以及一个空闲空间。

将空闲空间`格式化并新建磁盘`，随后会出现一个新的可用盘，`可以用这个盘进行存储`。

## PE启动盘制作

将PE的ISO文件放入Ventoy分区即可。常用PE:

- 微PE
- HotPE

## ISO系统安装盘

将要安装的系统的ISO镜像放入Ventoy分区即可。常用系统:

- Ubuntu
- Debian-DVD
- Windows

## Win-to-go

Ventoy 使用名为ventoy_vhdboot插件来支持直接启动 VHD(x) 文件(Win7以上).支持 Legacy BIOS 和 UEFI 模式。`支持固定大小以及动态扩展类型`的 VHD/VHDX 格式。

从下面任意一个链接中下载`ventoy_vhdboot.img`文件即可（几个链接中的文件都是一样的）。

- Github
- 蓝奏云/密码7my4

把下载后的文件放在U盘第1个分区（就是放ISO文件的分区）的 ventoy 目录下（默认没有这个目录，`需手动创建，注意大小写`），即 /ventoy/ventoy_vhdboot.img 就可以了。

随后将vhd或vhdx后缀的Windows虚拟机镜像放入其中即可出现在启动栏。

> 可以使用Virtualbox创建Windows虚拟机并将镜像复制到ventoy中。

## Linux-to-go

Ventoy 使用`plugin_vtoyboot`插件来支持在物理机上直接启动安装了 Linux系统的 vdisk 文件 （vhd/vdi/raw 等）。这种模式的优点有：

- 系统是在真实物理机上运行，并不是在虚拟机里运行，`没有性能损失`。
- 同一个 vhd/vdi 文件`既可以在 Legacy BIOS 模式下启动，也可以在 UEFI 模式`下启动。
- Linux系统`无需独占一个磁盘或者分区`，相当于把一个完整的Linux系统放在一个文件里。 比如，你的主系统是 C 盘里的 Windows 系统，你可以在D盘里放一些
- Deepin、UOS、Ubuntu、Arch 等系统的 VHD 文件，想启动哪个选哪个，不用了就把对应的 VHD 文件删除即可。

支持的 vdisk 格式:

- `固定大小的 vhd` （注意只能是vhd, 不支持vhdx）
- `固定大小的 vdi`
- `Raw Disk 镜像`格式

### 安装 Linux 系统到 vdisk

VirtualBox中创建固定大小的 vhd/vdi，注意`只支持静态大小的，不支持动态扩展类型的`。然后把支持的 Linux 系统安装到 vhd/vdi 中即可。

注意：

- `虚拟硬盘必须是全新创建的`，不能使用之前用过的。
- 新版本的 VirtualBox 在创建虚拟机时不要选择操作系统ISO文件，等创建完虚拟机之后再添加ISO文件进行安装。
- 安装系统时，VirtualBox `必须设置为 UEFI 模式`！
- 注意，系统安装完之后`不能对虚拟机创建快照`，否则会导致 vdi/vhd 无法识别。

有一些系统安装完之后还需要再额外安装一个 grub 的包才可以，否则最终的 vhd/vdi 文件只能在 UEFI 模式下启动，无法在 Legacy BIOS 模式下启动。对于这种，在前面表格最后的 "备注" 一栏有说明，没有特殊说明的就不需要。详见Linux vDisk 文件启动插件

### 在系统下执行 vtoyboot 脚本

- 安装完成并启动到 Linux 系统中之后，执行 vtoyboot 脚本。这一步是为了在系统中做一些处理，以支持Ventoy启动。

- vtoyboot 是配套 Ventoy 开发的一个项目，单独发布。从 https://github.com/ventoy/vtoyboot/releases 下载压缩包即可。

- 下载到 Linux 系统中，解压，然后以root权限执行里面的脚本 sudo bash vtoyboot.sh 脚本执行完之后，使用 poweroff 命令关机。

- 注意 vtoyboot 会经常更新以支持更多的 Linux 版本以及修复 BUG，所以请使用最新版本。

> 如果是对内核、驱动进行了升级、或者类似于通过 dnf update 命令进行了系统的大升级之后， 建议再重新执行一次 vtoyboot 脚本，防止下次重启之后vDisk文件无法启动。

随后拷贝到U盘，改后缀名为 .vtoy 然后用 Ventoy 启动即可。

Done.

Thanks for reading! Read other posts?

← 网络艺术:家庭组网方案与设备选购 网络艺术:FRP使用指南 →