# Dich'blog

# Windows系列(2):安装与环境配置

2024-05-25
:: tags: #Windows

前言 由于厂商默认安装windows家庭版导致各种问题频发,这里对 widnows 安装做一个总结，以及附上我个人的windows配置。

> 从官方安装:从微软官网下载镜像或MAS镜像站下载。

> 从Dichos安装，参考乱七八糟:Windows封装与全自动安装；

> 二者都基于专业工作站版本，区别在于Dichos通过预应答文件和封装完成了许多设置与优化。Windows最新版本往往Bug比较多，推荐用上一版本；如最新版本为24H2，则推荐使用23H2.

大版本分类

分类 | 消费者版（Consumer） | 商务版（Business） | 物联网版（IoT） | 长期服务版（LTSC）
--- | --- | --- | --- | ---
目标用户 | 家庭用户、个人消费者 | 企业、机构、教育用户 | 嵌入式设备、工业控制、POS、医疗设备等 | 关键任务系统、长期稳定运行的设备
主要版本 | Windows Home、Home Single Language、Education | Windows Professional、Enterprise、Education | Windows IoT Core、IoT Enterprise、IoT Enterprise LTSC | Windows Enterprise LTSC、IoT Enterprise LTSC
预装应用 | 包含 Microsoft Store、娱乐和社交类应用 | 精简部分消费类应用，保留企业管理工具 | 极度精简，移除大部分消费类应用 | 移除 Microsoft Store、Cortana 等非必要功能
更新策略 | 定期推送功能和安全更新 | 可由企业控制更新策略，支持延迟功能更新 | 可选择常规更新或 LTSC 版本，更新策略灵活 | 仅推送安全补丁和关键修复，无新功能更新
支持周期 | 通常为 18 个月 | 通常为 18～30 个月，取决于版本和配置 | IoT Enterprise LTSC 支持周期可达 10～15 年 | 通常为 5 年主流支持 + 5 年扩展支持，共 10 年
授权方式 | 零售授权，需在线激活 | 批量许可（Volume Licensing）、OEM 授权 | OEM 授权，适用于特定硬件设备 | 批量许可，适用于特定行业和关键任务设备
适用场景 | 日常办公、娱乐、学习 | 企业办公、教育机构、专业工作站 | 工业自动化、零售终端、医疗设备等嵌入式系统 | 医疗设备、金融终端、工业控制系统等需长期稳定运行的环境

> 安装完成后的优化:

## 一.设备级:

- 关闭 BIOS 安全启动,快速启动
- 解锁 BitLocker
- 删除 OEM 分区，恢复简洁的设备分区

## 二.系统级:

- 家庭版升级为专业工作站版
- 将用户名改为非中文
- 退出云端账号,杀死家庭组策略
- 激活 Windows 与 MS office
- 停止自动更新并恢复单级菜单

## 三.驱动级:

驱动的安装没有集成在Dichos中，而是作为手动安装的一部分避免出错。如自带系统有驱动包，先进系统拿出然后再安装新系统；一般来说，包括:

- 主板驱动和CPU驱动；
- 显卡驱动（独显/核显）；
- Wifi网卡驱动和蓝牙驱动；
- 声卡驱动;
- 硬盘驱动（较少见）；
- Fn快捷键驱动（厂商自带）；
- 笔记本自带的其他某某中心/管家（不建议使用）

而根据来源，又可以分为`公版/通用驱动`和`笔记本厂商特调/专用驱动`，一般而言装公版驱动即可，保持通用性；如果你是重度游戏玩家则可以考虑特调驱动。

常用驱动下载网站：

分类 | 名称 | 下载
--- | --- | ---
综合 | 驱动天空 | 链接
厂商 | 吾空 | 链接
厂商 | 华硕 | 链接
厂商 | 联想 | 链接
三大件 | AMD | 链接
三大件 | Intel | 链接
三大件 | NVIDIA | 链接

## 四.软件级:

- 删除自带牛马以及不必要的管家类软件.

## 软件

- AI: GPT4All
- 截图: ShareX
- 绘画: Krita
- 办公: Microsoft Office
- PDF: Stirling-PDF
- 游戏: Steam
- 抓包: Wireshark
- 启动器: Flow.Launcher
- 输入法: Rime
- 浏览器: Floorp / Chrome
- 编辑器: VSCodium
- 虚拟机: Hyper‑V
- 科学上网: GFS
- 书籍阅读: Readest
- 内网互传: LocalSend
- 文件同步: Syncthing
- 屏幕录制: OBS Studio
- 手机投屏: QtScrcpy
- 包管理: UniGetUI
- 软件卸载: Geek Uninstaller
- 显示器亮度: Twinkle Tray
- 系统工具: Dism++ / NTLite
- 综合工具: 图吧工具箱
- 文件搜索: Everything
- 磁盘工具: DiskGenius
- 密码管理器: KeePassXC
- 终端/SSH: Electerm

> 这里说一下Rime输入法在Windows端叫小狼毫，输入方案用的是雾凇拼音 ，在`获取更多输入方案`中命令行输入`iDvel/rime-ice:others/recipes/full`安装。

> 传统意义上的三大件包括浏览器，编辑器以及密码管理器。

## 五.设置级

- 设置简洁高效的浏览器
- 优化桌面布局与任务栏布局
- 关闭开机自启软件
- 关闭 Windows Defender 等烦人的通知

## 六.测试级(可选)

- 查看PC型号与配置是否相同
- 测试GPU/CPU/硬盘速率与使用时间
- 屏幕坏点/喇叭/蓝牙检测
- 网络测速

## 开发环境

### 搭建虚拟机环境

- Hyper-V

在 BIOS 中找到类似`Intel VT-x”、“AMD-V”或“Virtualization Technology`的选项，确保它是“Enabled”（启用）。随后按下 Win + S，输入“打开或关闭 Windows 功能”，在弹出的窗口中，找到 Hyper-V并启用，重启后即可出现。

- VMware

首先下载 Vmware，随后安装并激活，然后提前下载好所需系统的镜像，这里推荐整合镜像站，并在Vmware中启动。

- Virtulbox

直接到官网下载并安装。

- WSL

在`控制面板->程序->启用或关闭Windows功能`，选中适用于Linux的Windows子系统和虚拟机平台，待安装完成后重启电脑。

然后，在`管理员模式下打开 PowerShell 或 Windows 命令提示符`，方法是右键单击并选择“以管理员身份运行”，输入以下命令，然后重启计算机。

    wsl --install

此命令将启用运行 WSL 并安装 Linux 的 Ubuntu 发行版所需的功能。（可以更改此默认发行版）。

> 使用 qemu-img 进行各种虚拟机格式转换

- qcow2 转 vmdk（VMware）

    qemu-img convert -f qcow2 -O vmdk input.qcow2 output.vmdk

- qcow2 转 vdi（VirtualBox）

    qemu-img convert -f qcow2 -O vdi input.qcow2 output.vdi

- qcow2 转 vhdx（新版 Hyper-V）

目前 qemu-img 不能直接输出 vhdx，但你可以先转成 vhd，再用微软工具（如 Convert-VHD）转换为 vhdx：

    Convert-VHD -Path "output.vhd" -DestinationPath "output.vhdx" -VHDType Dynamic

- vmdk转vhdx

    qemu-img convert -f vmdk -O vhdx input.vmdk output.vhdx

- vhd转vhdx 在 PowerShell 中执行以下命令：​

    Convert-VHD -Path "C:\路径\源文件.vhd" -DestinationPath "C:\路径\目标文件.vhdx" -VHDType Dynamic

    # -Path：​指定原始 VHD 文件的路径。​
    # -DestinationPath：​指定转换后 VHDX 文件的保存路径。​
    # -VHDType：​指定磁盘类型，可选值为 Fixed（固定大小）或 Dynamic（动态扩展）。​

请确保虚拟机已关闭，并且 PowerShell 以管理员权限运行。

> Vscode SSH 连接

使用`Open Remote - SSH`插件，需要创建.ssh文件夹；Windows中在`C://users//username//`路径下。

随后使用插件新建一个连接，如：

    Host myserver
        HostName 192.168.1.100
        User your_username

Done.

Thanks for reading! Read other posts?

← Windows系列(1):常用操作 Windows系列(3):分类与激活 →